Item | Standard
Swing torque | Transverse link | 0.5 – 3.6 N·m (0.06 – 0.36 kg‐m, 5 – 31 in‐lb)
Upper link | 0 – 2.0 N·m (0 – 0.20 kg‐m, 0 – 17 in‐lb)
Measurement on spring balance | Transverse link | 7.8 – 56.3 N (0.8 – 5.7 kg, 1.8 – 12.6 lb)
Upper link | 0 – 61.5 N (0 – 6.2 kg, 0 – 13.8 lb)
Rotating torque | Transverse link | 0.5 – 3.9 N·m (0.06 – 0.39 kg-m, 5 – 34 in-lb)
Axial end play | 0 mm (0 in)