GSIC - Global Service Information Center

### MANUAL TRANSMISSION ASSEMBLY > REMOVAL

1. REMOVE CABLE FROM NEGATIVE BATTERY TERMINAL

2. REMOVE SHIFT LEVER KNOB SUB-ASSEMBLY

3. REMOVE UPPER CONSOLE PANEL ASSEMBLY

4. REMOVE CONSOLE BOX ASSEMBLY

5. REMOVE SHIFT LEVER BOOT ASSEMBLY

6. REMOVE FLOOR SHIFT SHIFT LEVER ASSEMBLY

7. DRAIN MANUAL TRANSMISSION OIL

8. REMOVE NO. 2 FRAME CROSSMEMBER ASSEMBLY

9. REMOVE REAR PROPELLER SHAFT ASSEMBLY

10. REMOVE FRONT EXHAUST PIPE ASSEMBLY

11. DISCONNECT WIRE HARNESS

12. DISCONNECT CLUTCH RELEASE CYLINDER ASSEMBLY (1KD-FTV, 2TR-FE)

13. REMOVE CLUTCH RELEASE CYLINDER ASSEMBLY (1GR-FE)

14. REMOVE STARTER ASSEMBLY

15. REMOVE NO. 3 FRAME CROSSMEMBER SUB-ASSEMBLY

16. REMOVE REAR NO. 1 ENGINE MOUNTING INSULATOR

17. REMOVE EXHAUST MANIFOLD STAY (for 2TR-FE)

18. REMOVE STIFFENER PLATE (for 1KD-FTV)

19. REMOVE MANUAL TRANSMISSION UNIT ASSEMBLY