GSIC - Global Service Information Center

# VALVE BODY > DISASSEMBLY

## for Preparation Click here

1. REMOVE TRANSMISSION VALVE BODY ASSEMBLY

1. Remove the 19 bolts.

1. Remove the valve body assembly.

2. REMOVE SHIFT SOLENOID VALVE SR

1. Remove the 2 bolts and shift solenoid valve SR.

3. REMOVE SHIFT SOLENOID VALVE SLU

1. Remove the bolt, 2 straight pins and solenoid lock plate.

1. Remove the shift solenoid valve SLU.

4. REMOVE SHIFT SOLENOID VALVE SL2

1. Remove the shift solenoid valve SL2.

5. REMOVE SHIFT SOLENOID VALVE SLT

1. Remove the bolt, 2 straight pins and solenoid lock plate.

1. Remove the shift solenoid valve SLT.

6. REMOVE SHIFT SOLENOID VALVE SL1

1. Remove the shift solenoid valve SL1.

7. REMOVE SHIFT SOLENOID VALVE S1

1. Remove the bolt and shift solenoid valve S1.

8. REMOVE SHIFT SOLENOID VALVE S2

1. Remove the bolt and shift solenoid valve S2.

1. Remove the O-ring from the shift solenoid valve S2.