GSIC - Global Service Information Center

# TIRE AND WHEEL > SERVICE DATA

Cold tire inflation pressure |
Tire size | Front | Rear
195R14C (8PR 106/104S) | 2WD Single cab | 240 kPa (2.4 kgf*cm２, 35 psi) | 300 kPa (3.0 kgf*cm２, 44 psi)
2WD Extra, double cab | 260 kPa (2.6 kgf*cm２, 38 psi) | 260 kPa (2.6 kgf*cm２, 38 psi)
205/70R15C (8PR 106/104S) | 2WD Single cab | 240 kPa (2.4 kgf*cm２, 35 psi) | 330 kPa (3.3 kgf*cm２, 48 psi)
2WD Extra, double cab | 260 kPa (2.6 kgf*cm２, 38 psi) | 290 kPa (2.9 kgf*cm２, 42 psi)
205R16C (8PR 110/108S) | 4WD | 240 kPa (2.4 kgf*cm２, 35 psi) | 240 kPa (2.4 kgf*cm２, 35 psi)
255/70R15C (112/110S) | 200 kPa (2.0 kgf*cm２, 29 psi) | 200 kPa (2.0 kgf*cm２, 29 psi)

Tire runout | 3.0 mm (0.118 in.) or less

Tire size | Balance weight
195R14C (8PR 106/104S) | 15 g (0.033 lb) or less
205/70R15C (8PR 106/104S) 205R16C (8PR 110/108S) 255/70R15C (112/110S) | 14 g (0.030 lb) or less