GSIC - Global Service Information Center

### MANUAL TRANSMISSION ASSEMBLY > REMOVAL

1. DISCONNECT CABLE FROM NEGATIVE BATTERY TERMINAL

2. REMOVE SHIFT LEVER KNOB SUB-ASSEMBLY

3. REMOVE UPPER CONSOLE PANEL ASSEMBLY

4. REMOVE CONSOLE BOX ASSEMBLY

5. REMOVE SHIFT LEVER BOOT ASSEMBLY

6. REMOVE FLOOR SHIFT SHIFT LEVER ASSEMBLY

7. DRAIN MANUAL TRANSMISSION OIL

8. REMOVE NO. 2 CROSSMEMBER SUB-ASSEMBLY

9. REMOVE REAR PROPELLER SHAFT ASSEMBLY

10. REMOVE FRONT EXHAUST PIPE ASSEMBLY

11. DISCONNECT WIRE HARNESS

12. DISCONNECT CLUTCH RELEASE CYLINDER ASSEMBLY

13. REMOVE STARTER ASSEMBLY

14. REMOVE NO. 3 FRAME CROSSMEMBER SUB-ASSEMBLY

15. REMOVE REAR NO. 1 ENGINE MOUNTING INSULATOR

16. REMOVE EXHAUST MANIFOLD STAY (1TR-FE)

17. REMOVE STIFFENER PLATE (2KD-FTV)

18. REMOVE MANUAL TRANSMISSION UNIT ASSEMBLY