Unit: mm (in.)
Front brake | Cylinder bore diameter | 36.0 (1.147) × 2 + 34.0 (1.339) × 2 + 30.0 (1.181) × 2
Pad length × width × thickness | 184.7 × 64.0 × 11.1 (7.27 × 2.250 × 0.437)
Rotor outer diameter × thickness | 380 × 34.0 (14.96 × 1.339)
Rear brake | Cylinder bore diameter | 30.0 (1.181) × 4
Pad length × width × thickness | 128.7 × 51.8 × 12.1 (5.07 × 2.039 × 0.476)
Rotor outer diameter × thickness | 380 × 30.0 (14.96 × 1.181)
Master cylinder | Cylinder bore diameter | 28.5 (18/16)
Control valve | Valve type | Electric brake force distribution
Brake booster | Diaphragm diameter | Primary: 230 (9.06)
Secondary: 205 (8.07)