GSIC - Global Service Information Center

### STEERING LINKAGE > DISASSEMBLY

1. FIX POWER STEERING LINK ASSEMBLY

2. REMOVE TIE ROD END SUB-ASSEMBLY LH

3. REMOVE TIE ROD END SUB-ASSEMBLY RH

4. REMOVE STEERING RACK BOOT CLAMP LH

5. REMOVE STEERING RACK BOOT CLAMP RH

6. REMOVE STEERING RACK BOOT CLIP LH

7. REMOVE STEERING RACK BOOT CLIP RH

8. REMOVE STEERING RACK BOOT LH

9. REMOVE STEERING RACK BOOT RH

10. REMOVE STEERING RACK END SUB-ASSEMBLY

11. REMOVE RACK GUIDE

12. REMOVE POWER STEERING CONTROL VALVE

13. REMOVE CYLINDER END STOPPER

14. REMOVE STEERING RACK AND OIL SEAL

15. INSPECT POWER STEERING RACK

16. INSPECT TIE ROD END SUB-ASSEMBLY LH

17. INSPECT TIE ROD END SUB-ASSEMBLY RH

18. REMOVE STEERING RACK PISTON RING